|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мiнiстэрства працы  i сацыяльнай абароны  Рэспублiкi Беларусь  Дэпартамент дзяржаўнай  інспекцыі працы  Магілёўскае абласное ўпраўленне  вул. Дзяржынскага, 7, 212030, г. Магілёў,  тэл./ф. (0222) 63-77-49  E-mail: mogobldgit@mintrud.by |  | Министерство труда  и социальной защиты  Республики Беларусь  Департамент государственной инспекции труда  Могилёвское областное управление  ул. Дзержинского, 7, 212030, г. Могилёв,  тел./ф. (0222) 63-77-49  E-mail: [mogobldgit@mintrud.by](mailto:mogobldgit@mintrud.by) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 04.10.2023 № 02-10/2025\*  На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Могилевский областной исполнительный комитет |
|
| О производственном травматизме при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования |

Анализ производственного травматизма с тяжелыми последствиями показывает, что деревообрабатывающее производство является одним из самых травмоопасных.

Из года в год при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования в организациях области происходят несчастные случаи с тяжелыми последствиями.

Согласно приложению 7 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175 деревообрабатывающее производство связано с работами с повышенной опасностью и, соответственно, требует проведения дополнительных мероприятий для обеспечения безопасного выполнения работ.

Вместе с тем, на практике приходится констатировать существенные недостатки при организации и производстве работ по переработке древесины. Причем, нарушения требований по охране труда допускаются как должностными лицами, так и самими потерпевшими. Зачастую не уделяется должного внимания техническому состоянию оборудования и соблюдению технологии безопасного проведения работ. Не единичными являются случаи отсутствия контроля со стороны работодателей за соблюдением работниками безопасных приемов работ, выполнением ими требований, изложенных в инструкциях по охране труда. Имеют место случаи привлечения к работам на деревообрабатывающем оборудовании работающих без соответствующей квалификации, не прошедших в установленном законодательством порядке стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. Нарушение требований безопасности труда приводит к несчастным случаям на производстве.

Так, 11.02.2023 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме со станочником деревообрабатывающих станков частного предприятия.

При кантовании потерпевшим бревна, уложенного на станину ленточнопильного станка, бревно покатилось и упало ему на ногу.

Причинами несчастного случая стали:

нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившееся в нахождении на пути движения бревна при его повороте на ленточнопильном станке;

нарушение другим работником, являющимся инструктором производственного обучения, требований по охране труда, что выразилось в том, что он допустил нахождение потерпевшего на пути движения бревна при его повороте на ленточнопильном станке.

18.05.2023 произошел несчастный случай со смертельным исходом с подсобным рабочим республиканского предприятия.

При выполнении потерпевшим непорученной работы на отключенном двухвальном брусовочном станке, дисковые пилы которого не остановились, произошел обратный удар деревянной заготовкой ему в лицо.

Причиной несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локального правового акта по охране труда, выразившееся в выполнении непорученной работы по отводу из рабочего положения прижимного механизма станка двухвального брусовочного и введению в зону работы дисковых пил деревянной заготовки цилиндрической формы.

23.06.2023 произошел несчастный случай, приведшем к тяжелой производственной травме, происшедший с подсобным рабочим частной организации.

При извлечении потерпевшим пиломатериала из отключенного многопильного деревообрабатывающего станка, пильные диски которого не остановились, произошло травмирование потерпевшего режущим инструментом.

Причинами несчастного случая стали:

нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившееся в выполнении непорученной работы по извлечению куска пиломатериала из многопильного станка путем внесения руки в опасную зону вращения пильных дисков;

допуск потерпевшего к выполнению работ по профессии подсобный рабочий в деревообрабатывающем производстве без прохождения стажировки и последующей проверки знаний по вопросам охраны труда.

25.07.2023 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, происшедший с дровоколом коммунального предприятия Серым С.Н.

При распиле бревна длиной 0,5 м на станке по распилу и колке дров потерпевший левой рукой нажимал на прижимное устройство, а правой рукой придерживал бревно, введя её в опасную зону работы дисковой пилы станка, в следствие чего произошел откол части бревна и рука потерпевшего соскользнула на дисковую пилу станка.

Причинами несчастного случая стали:

эксплуатация станка по распилу и колке дров, имеющего защитные устройства, не исключающие в процессе работы соприкосновение работающего с режущим инструментом, а также не оборудованного защитным устройством, открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только на высоту и ширину, соответствующие габаритным размерам обрабатываемого материала или инструмента;

нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившееся в направлении движущегося чурака вручную, находясь в плоскости вращения пилы.

В целях исключения случаев травмирования работающих при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования необходимо обеспечить безусловное соблюдение требований, определенных Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53, Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5.

Оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

Эксплуатационные документы на поставляемое из-за рубежа оборудование должны быть составлены на русском или белорусском языке.

Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем:

использования его по назначению;

эксплуатации оборудования работающими, имеющими соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

проведения технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами;

внедрения более совершенных моделей (марок) оборудования, конструкций оградительных, предохранительных, блокировочных, ограничительных и тормозных устройств, устройств автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления;

вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования.

Деревообрабатывающее оборудование должно иметь защитные устройства, исключающие в процессе работы:

соприкосновение работающего с движущимися элементами и режущим инструментом;

вылет режущего инструмента или его элементов;

выбрасывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок и отходов;

возможность выхода за установленные пределы подвижных частей станка (кареток, салазок, тележек и прочего).

Зона обработки деревообрабатывающего оборудования закрывается защитным устройством. Защитное устройство должно открываться во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только на высоту и ширину, соответствующие габаритным размерам обрабатываемого материала или инструмента.

С учетом изложенного в целях предупреждения производственного травматизма при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь полагает целесообразным следующее.

1. Довести настоящее информационное письмо до сведения комитетов и управлений облисполкома, горрайисполкомов и организаций, расположенных на территории Могилевской области.
2. Руководителям комитетов и управлений облисполкома, председателям горрайисполкомов потребовать от руководителей подчиненных организаций, выполняющих работы по деревообработке (организаций, расположенных на подведомственной территории):
   1. исключить случаи эксплуатации деревообрабатывающего оборудования, не отвечающего требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда, а также технической документации организаций-изготовителей;
   2. к эксплуатации деревообрабатывающего оборудования допускать работников, имеющих соответствующую квалификацию по профессии, прошедших в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=2BF9FB242B6F669F447732CE4C139189EE29483F61305BF84329D25D9D725AF7FE2F3EF101E358354D709DG5DEM) обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
   3. обеспечить проведение своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами организаций-изготовителей;
   4. обеспечить безусловное привлечение работников к дисциплинарной ответственности за нарушение требований безопасности при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования;
   5. провести с работающими внеплановый инструктаж по настоящему информационному письму.

О принятых мерах прошу информировать Могилёвское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Начальник управления С.А. Жигунов